Redskapskommittén testar kranar och kärl

Så har vi kommit fram till den sista testen av material för honungshantering, åtminstone för den här gången. Vi har testat fyra plast- och två metallkranar. Dessutom har vi jämfört tre plastkärl.

De tre kärlen rymde alla 65 kg honung. De var identiska och det enda som skilde dem åt var priset. Kärlen köptes utan kran eftersom ett antal kranar skulle testas. Här skall vi genast ge en uppmaning till leverantörerna: Ange i katalogerna vilken diameter hålet i kärlet skall ha för respektive kran. För de sex kranar som provades krävdes tre olika håltagningar. Det är alltså inte bara att köpa en ny kran till sitt gamla tappkärl.

Vissa kranar har en mycket liten tätande del mot kärlet. Håltagningen måste därför vara exakt för att det inte skall läcka. Kranen skall sitta så nära botten som möjligt. Oftast är det fastsättningsmuttern som bestämmer höjden. För att ta upp ett hål kan man göra på följande sätt: Lägg muttern med högsta delen neråt mot underkanten av ett pappark. Gör en streck vid mutterns överkant. Mät sträckan och dela på mitten. Här skall kranens centrum vara. Mät gängornas ytterdiameter med t.ex. ett skjutmått. Använd en passare och rita en ring runt centrum. Skär ut ringen med en vass kniv. Kontrollera att kranen passar i hålet. Ställ papparket på botten i kärlet, centrera så att hålet är mitt mellan handtagen. Rita med en tuschpenna. Lägg papparket på utsidan med hålet rakt över den invändiga märkningen

(den lyser igenom) och rita med tuschpennan. Borra med ett 4 mm borr så tätt som möjligt. Använd sedan en vass morakniv och skär rent.

Ingen av kranarna är direkt gjord för att täta mot en krökt yta som ett runt kärl. För att täta måste muttern dragas så hårt att kärlet deformeras. Detta innebär kraftiga spänningar som kan leda till att plasten spricker när den åldras. För att minska risken för spänningar kan det vara en idé att värma plasten runt hålet med varmluft. Var försiktig så att inte plasten smälter.

Dom kranar som jag köpte i början av 80-talet, hade en krökt rostfri fläns som passade mot kärlet. Flänsen skruvades fast i kärlet med fyra rostfria skruvar, vilket innebar att det inte var mer än dessa skruvskallar som fanns på insidan. Dessa kranar finns uppenbarligen inte att tillgå längre, det är synd. Muttrar och dylikt på insidan utgör en risk om man rör honungen med spiral som går med spetsen före.

Den viktigaste aspekten på tappkranar är tätningen mellan den fasta och rörliga delen. Kranar som droppar och släpper ut honung lite varstans är ett kladdigt gissel. Vi anser att kravet på täthet även skall gälla för vinterfoder med en lägre viskositet än honung. Många använder honungskärlet för att bereda sockerlösning. Det är dessutom många som ympar honungen och tappar den direkt på burk. Sådan honung är rumsvarm och relativt tunnflytande.

Tätheten och uppförandet hos kranarna testades med kärlet halvfullt med vatten. Varje kran fick stå 30 minuter i åtdraget läge för att kontrollera läckage. Därefter släpptes vingmuttern alt skruven till tappläge dvs det läge när det är möjligt att manövrera kranen. Läckage kontrollerades. I nästa läge öppnades kranen minimalt för att kontrollera hur den släpper ut vätskan. Som framgår av bilderna kan det, i många fall, bli en tråkig överraskning eftersom strålen inte alltid kommer där man tänkt sig.

Kran
Material
Håltagning mm
Tätning mot kärl
Tätning i kranen
Pris

M.S 207+207-1
Förnicklad mässing
37
Specialbrickor

och O-ring
Plastskiva med två rillor
242.50

M.S 207-2
Glasfiberarmerad plast
41,5
Saknas
O-ring
66,50

M.S 207-01
Förnicklad mässing
47,5
O-ring
O-ring
184:-

J.S 143
Nylon
47
Gummibricka
O-ring
92:-

J.S 143 E
Plast
42
O-ring
Se text
255:-

J.S 143 B
Plast
47,5
O-ring
O-ring
92:-

M.S = M.S Redskapsfabriken AB 

J.S =   Joel Svenssons Vaxfabrik AB

Beskrivning och bedömning

M.S 207 är en skivkran som egentligen är avsedd att lödas fast mot metallkärl, men M.S säljer en monteringssats som gör det möjligt att sätta kranen på ett plastkärl. Tätningen mot den rörliga skivan utgörs av en plastskiva med två förhöjningar (rillor). Tätningen finns inte som reservdel i M.S katalog. J.S säljer samma kran men inte monteringssatsen för plastkärl. J.S säljer tätningen som reservdel.

Det var inga problem att få tätt mot kärlet och infästningen bygger inte mycket inne i kärlet.

Genom att skära bort en liten halvmåne på den inre ringen i monteringssatsen, så kan man få kranen närmare botten på kärlet.

Med vingskruven åtdragen är kranen tät. I tappläge läcker den, och vid försök att tappa så sprutar det åt alla håll.

Tjockflytande honung kan säkert tappas, men kranen lämpar inte för foderlösning eller tunn flytande honung.

M.S 207-2 är en glasfiberarmerad skivkran. Glasfibern gör skivan styv vilket är bra. Kranen har en finess till, och det är en liten klack på skivan på utsidan av leden. Denna klack gör att skivan pressas in mot O-ringen och tätar bra i tappläge.

Det var omöjligt att få kranen tät mot kärlet. Anläggningsytan är mycket liten  och packning finns inte. Genom att linda teflontape som packning blev det tätt. Kranen fästes med en sexkant mutter storlek 52. Man måste dra åt kraftigt och det behövs verktyg. Eftersom jag inte hade en så stor fast nyckel, tillverkade jag en av kryssfaner. Det fungerade utmärkt. 

Kranen bygger en hel del på insidan. Det är svårt att skrapa ur det sista vid tappning. 

Den är tät i stängt läge och tät i tappningsläge. Det är svårt att tappa foderlösning ur ett fullt kärl. Strålen sprids åt alla håll.

M.S. 207-01 är en skivkran av  förnicklad mässing. Kranen har funnits i många år, men infästningen består nu av en rund mutter som bygger långt in i kärlet. Infästningen försvårar urskrapning av det sista vid tappning. Dessutom försvåras rengöring. Skivleden är fjäderbelastad, men fjädern är för kort för att ge full effekt. Jag lade två brickor, tillsammans 5 mm, emellan för att skivan skulle hålla emot trycket från ett halvt kärl. De kranar jag själv använder är av denna typ, men fjädern är 30 mm lång i stället för som på den provade varianten 20 mm. 

Det var mycket svårt att få kranen tät mot kärlet. Tätningen är en O-ring, men det var svårt att dra muttern så hårt att kärlet deformerades. Kranen var tät i såväl stängt läge som i tappningsläge (med brickorna ilagda). Tappningsprovet gjordes utan extra brickor, och som synes av bilden är det inte lätt att veta var strålen kommer.

OGT säljer en motsvarande kran med sexkantmutter för infästning. Pris med mutter 141,25 kr.

J.S 143 är en skivkran av oarmerad nylon. Infästningen är en stor rund mutter med tappar. Tätningen mot kärlet är en gummibricka. Inga problem med att få tätt.

Muttern bygger mycket i kärlet och försvårar urskrapning och rengöring.

Kranen är tät både i stängt och i tappningsläge. Vingmuttern måste dock vara precist dragen vid tappning, annars läcker det runt om. Bästa tapp provet bland skivkranarna.

J.S 143 E är en annorlunda kran. J.S kallar den för gilliotinkran, och den benämningen kan vi köpa. Krantypen är gammal. Den har funnits i mer än 60 år fast då i gjutjärn med skiva av mässing. Denna kran är gjord av plast, och därmed bättre lämpad för livsmedel.

Infästningen är en stor 6-kantmutter och det bygger en hel del i kärlet. Den rörliga skivan kan ansättas med en insexnyckel, men tyvärr så var inte passningen mellan skivan och den fasta delen den bästa på det provade exemplaret. Det läckte lite. Som tappkran är den suverän, strålen kommer där man väntar sig. Den ”klipper av” bra och det blir inget dropp efter.

Den största nackdelen är att kärlet alltid måste stå på en pall, eftersom kranen vinklar ner under botten.

J.S 143 B är en skivkran av armerad nylon. Infästningen är en stor skruv, vilket betyder att den bygger lite i kärlet. För att dra skruven behövs en insexnyckel 35 mm. En sådan har man normalt inte, men det går att göra en av trä som kan hanteras med t.ex. en skiftnyckel .

Kranen är tät i stängt läge, men läcker i tappningsläge. Vid tappningsprovet läckte det åt alla håll. Kranen lämpar sig inte för foderlösning eller tunnflytande honung.

Sammanfattning

Skivkranarnas nackdel är att den rörliga skivan fjädrar ut av trycket från vätskan i kärlet. Dom har också svårt för att skära av stålen effektivt. Det blir ofta en påbyggnad av honung på undersidan vilket gör att det hänger en sträng som kladdar när man byter burk. Tappningen blir långsam om man måste vänta tills det droppat färdigt. Giljotinkranen från J.S har inte den nackdelen.

Redskapskommittén rekommenderar

M.S 207-2

M.S 207-01

J.S 143

J.S 143 E

OGT 319-1

