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Expanderad polystyren (EPS) kallas ofta för Frigolit eller Sundolit, och används som isolering. Det är svårt att såga eller skära så att snitten blir fina. Den rätta metoden är att kapa med varm tråd.

Beskrivning

Fräs spåren i sidostyckena, kapa vinkelrätt och skruva fast dom på bottenbrädan. Tillverka trådramen enligt ritningen. Limma och skruva sidostyckena. Tillverka två plåtbitar av tunn mässingplåt ca 10x20 mm. Borra två hål. Det ena för att skruva fast plåten i sidostyckena, det andra för att fästa tråden respektive spiralfjädern. Ta till trådlängden så att en batteriladdare kan anslutas. Tänk på att hela tråden blir varm när spänningen läggs på. Spänn tråden så att fjädern förlängs. Fjädern skall hålla tråden spänd även när den är varm.

Smörj spåret med vaselin, så att trådramen glider lätt i spåret. Tråden skall vara infäst så att den inte når ända ner till bottenbrädan. I stället skall EPS skivan ligga förhöjd i förhållande till bottenbrädan, så att den varma tråden går igenom med ca 5 mm marginal. Lämplig spänning 12 Volt.

Klipp till två trianglar av tunn plåt. Mät med tumstock och tryck ner en plåttriangel i skivan. Vid kapning skjuter man skivan så att tråden ligger mot plåttrianglarna. Kontrollera att tråden ligger rakt och släpp på strömmen. Resultatet blir ett perfekt snitt.
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